BL-3000 사용방법

시작 방법

기계를 작동시키는 방법 : 전원키를 누르십시오.

본 제품은 자동절전기능도 탑재되어 있는데, 만약 기계를 켜 놓은 채로 5분동안 작업을 하지 않을 경우

자동적으로 기계는 꺼지게 됩니다. 그리고 다시 기계를 켤때까지 기억 장소에 그 메시지가 저장되어 있게

됩니다.(메모리 보존 기능)

◐ 메모리 보존기능 : 기계의 내부 기억장치는 전원을 끄기전 작성했던 마지막 메시지를 기억하고 있다가

전원을 켜면 화면에 그메세지를 보여 주게됩니다. 이 기능은 여러분이 메시지를

작성하다가 타의 또는 실수에 의해 전원이 꺼졌을 때 나중에 다시 메시지를 치지

않고도 저장되어 있는 메시지 바로 뒤를이어 사용할 수 있도록 하는 기능입니다.

AC 어댑터를 사용하시는 분은 전원을 확인하셔야 합니다.

예)220V 전원 사용자는 레버를 재껴 220V라는 글씨가 보이도록 하여 주십시오.

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□ □

□ □□□□□ 220   □ □

□ □□□□□□□□□□□□□ □

□□□□□□□□□□□□□□□□□

데모 메세지 출력

BL-3000에서는 2종류의 데모 메시지가 있습니다.

(1) 코드키를 누른상태에서 □D'키를 누르면 다음의 메시지가 출력됩니다.

(이하 ,코드+D로 표시)

아름다운 大韓 民國 □Beautiful KOREA"

(2) 코드키를 누른 상태에서 □C'키를 누르면  다음의 메시지가 출력됩니다.

산소 같은 여자

(코드+C)

단 이 기능들은 현재 작업공간에 메시지가 남아있을 경우 실행되지 않으므로

코드키를 누른상태에서 소거키를 눌러  현재의 메시지를 지운다.

(코드+소거)

메세지 만드는 법

화면 표시 방법

여러분은 이제 이 기계로 메시지를 만들 준비가 되어 있습니다.

본 제품의 LCD 화면에는 여섯 글자밖에 표시되지 않습니다만 사실상 여러분은 55문자의 메시지를 작성할수

있습니다.

이것은LCD(액정화면)화면의 크기 때문에 여러분 메시지내용의 일부인 여섯글자만이 화면에 표시되어집니다.

(영문 기준)

LCD 화면

(좌측 화살표)  ←  □□□□□□□□□□□□□ → (우측 화살표)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□0□1□2□3□4□5□6□7□8□9□0□1□2□3□4□5□6□7□8□9□0□1□2□3□4□5□6□7□8□9□0□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□   □   □   □ □   □□□□□□□□□□□□□

아□ 름□ 다□ 운□ □ 우□ 리□ 나□ 라□!

□   □   □   □ □   □   □   □   □

♤ 위그림은 □아름다운 우리나라!□라는 메시지를 입력시킨 것을 보여 주는 그림으로 실제로 화면상에는

□□□□□□□□□□□□□

□ 리나라    □ 만이 표시됩니다

□□□□□□□□□□□□□

커서를 움직이는 방법

여러분은 LCD화면의 제약 때문에 커서를 앞뒤로 움직임으로써 여러분의 메시지의 여러 부분을 볼 수 있습니다.

커서 움직이는 법:

(≪)문장앞 또는(≫)문장끝 키를 누르면 커서가 한번에 한 문자씩 움직입니다.

코드키 + 문장앞(≪)키 : 커서가 메시지의 처음으로 돌아갑니다.

코드키 + 문장끝(≫)키 : 커서가 메새지의 마지막으로 갑니다.

주의 : * 메시지의 처음에서 좌측화살표키를 누르면 □좌측끝□이라는 경고 메시지가 표시됩니다.

* 메시지의 마지막에서 우측화살표 키를 누르면 □우측끝□이라는 경고 메시지가 표시 됩니다.

화면을 지우는 방법

새로운 메시지를 작성하기 전에 여러분은 종전의 메시지를 지워야만 합니다.

화면에서 종전의 메시지를 자우는 방법:

코드키를 누른 상태에서 소거키를 누르십시오.

예) □코드□ + □소거□

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   □□□      □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □   □□□      □   □   □   □   □   □   □    □

□   □□□      □                       □    □

③ 소문자     □   □□□      □   □   □   □   □   □   □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

다음에 나오게 되는 예들에서 여러분은 메시지 작성법, 메시지 인쇄법, 메시지 저장법 등에 대한 여러 가지

예들을 쉽게 설명해 드리겠습니다.

키 작동 방법

코드키

□코드□+□변환□키 : 여러분은 초록색 글씨로 쓰여져 있는 기능을 사용할실수 있습니다.

쉬프트키

쉬프트키를 누른 상태에서 여러분은 대문자와 □ㅃ,ㅉ,ㄸ,ㄲ,ㅆ,ㅒ,ㅖ□ 그리고 키 좌상단에 표시된 특수문자를

사용하실수 있습니다.

대문자 □A"를 쓰려면 위의 쉬프트 + □A"키를 누릅니다.

□%□(퍼센트 부호)를 쓰려면 쉬프트 + □5□키를 누릅니다.

대문자키

코드키 + 대문자키 : 여러분은 본 제품을 대문자모드로 사용하실 수 있는데 대문자 모드에서는 화면상의

소문자모드 지시표가 지워집니다.

대문자모드에서는 일반 문자 키를 누름으로써 손쉽게 대문자를 표시할 수 있습니다, 그러나 이 경우에는

쉬프트키와는 달리 숫자키를 눌렀을 때 숫자 키 위에 있는 그림문자를 출력하지 않습니다. 즉 대문자

모드는 대문자가 많은 메시지를 만들 때 사용하는 모드입니다. 대문자 모드에서 나오기 위해서는 코드 키를

누른 상태에서 대문자 키를 누르면 됩니다. 이때 화면의 소문자 표시가 나타납니다.

변환키

변환 키를 누름으로써 여러분은 키 우상단에 표시된 특수문자를 사용할 수 있습니다. □[□를 쓰기 위해서는

변환키를 누른상태에서 □5□키를 누릅니다. 변환키가 정상적으로 동작하지 않으면 코드키와 대문자키를

사용하여 소문자모드를 한 후 변환키를 사용하십시오.

주의: 여러분이 변환모드에서 오른쪽에 아무 문자도 쓰여 있지 않은 키를 누른다면 그냥 왼쪽의 문자가

표시되어지게 됩니다.

메시지 입력 방법

여러분은 이제 여러분이 원하시는 메시지를 작성할 수 있습니다.

영문과 한글을 선택하여 입력하실 수 있습니다.

여러분이 갖고 계신 라벨터치(BL-3000)의 LCD(액정)화면을 보시면 ① ~ ⑥까지 여섯 개의 인디케이터가

있으며 각 인디케이터(이하□표시자□라 칭함)의 점등(소등)여부로 고유기능의 현재 상태를 알 수 있습니다.

예)아래그림에서 ①인디케이터가 꺼져 있으면 문자위치릐 커서가 크기가 작은 영문 상태이다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   □□□      □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □   □□□      □   □   □   □   □   □   □    □

□   □□□      □■                     □    □

③ 소문자     □   □□□      □   □   □   □   □   □   □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

이 상태에서 코드 + 한/영키를 누르면 아래그림처럼 ①인디케이터가 켜지며 문자위치의 커서가 배로 커짐을

알 수있는데 이 상태에서 여러분은 한글을 입력할 수 있습니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □□□      □  韓      國      ■   □    □

③ 소문자     □   □□□      □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

예) □Mr."를 이력하는 방법

-□쉬프트□+□M'

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   □□□      □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □   □□□      □                       □    □

□   □□□      □ M                    □    □

③ 소문자     □   □□□      □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-'r'키를 누른후에 □.□키를 누른다

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   □□□      □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □   □□□      □                       □    □

□   □□□      □ M  r                 □    □

③ 소문자     □   □□□      □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

공란 키

타이프 도중에 공란키를 누르면 메시지 안에 한 칸의 공란을 만드실 수 있습니다.

주의 : 공란키와 →(우측화살표) 키는 다른 기능을 수행합니다.

→키는 공란을 추가하지 않고 커서만을 앞으로 이동합니다.

예)공란을 추가 하는 방법

-□공란□키를 누릅니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   □□□      □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □   □□□      □                       □    □

□   □□□      □ M  r   .       ■    □    □

③ 소문자     □   □□□      □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

단 ②번 인터케이트의 점등유무에 따라 뒷 문자를 한칸 씩 밀어내면서 공란을 만드는 경우(켜져있는 경우)

와 뒷문자를 지우면서 공란을 만드는 경우로(꺼져있는 경우) 나뉘어집니다.

한/영 키

타이프 도중에 코드키와 □한/영□키를 누르면 한글모드와 영문모드가 서로 교환됩니다.

한글모드에서는 한글모드지시가 켜지며 커서가 두배로 커지고 영문모드에서는 한글모드지시자가 꺼지며

커서의 크기는 원래의 크기가 됩니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   ■       □■                     □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

여러분은 ③번 인디케이터 점등유무로 영문입력 상태에서 소문자(대문자)인가를 알수 있습니다.

여러분은 각 상태에서 소문자 상태에서는 굳이 대문자로 전환하지 않더라도 쉬프트키와 영문키를 누르면

대문자를 입력시킬수 있습니다.

예) 한글로 간단한 이름 □홍길동□을 입력 해볼까요?

-코드+□한/영□  ㅎ, ㅗ, ㅇ키를 차례로 누릅니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   ■       □ M  r   .     홍      □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- ㄱ,ㅣ,ㄹ 키를 누릅니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   ■       □ .        홍      길   □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*이 경우 □Mr" 두글자는 좌측으로 이동하고 LCD상에는 □ .홍길□ 만 표시된다.

- ㄷ,ㅗ,ㅇ 키를 누릅니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□            □□□□      □□□□      □□□□     □

①   한글     □            □□□□      □□□□      □□□□     □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   ■       □   홍      길      동  □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- 인쇄키를 누르면 다음과 같은 출력물을 얻을수 있다.

Mr. 홍 길 동

한자 변환 키

여러분은 한글로 쓰여진 글자를 글자단위 또는 단어단위로 한자로 변환할 수 있습니다.

BL-3000내에서는 2글자단어 9700개 3글자단어 2000개의 한자변환 사전이 내장되어 있으므로 편리하게 한자

문장을 작성할수 있습니다. 한자로 변환된 글자를 다시 한자변환하면 한글로 변환되는 역변환 기능도 있습니다.

한자를 입려하는 법:

(1) 원하는 내용을 한글로 입력합니다.

(2) 입력이 끝나면 변환을 원하는 단어의 마지막 글자에 커서를 이동한 후 코드키를 누른 상태에서

한자키를 누릅니다.

(3) 한글음에 일치하는 한자가 표시되면 확인키로 선택할 수 있습니다. 이 경우 동음이어가 존제하면 <= =>

키에 의해서 정확한 한자를 선택할 수 있고 소거키에 의해서 변환을 취소 할수도 있습니다.

(4) 한글로 입력하는 과정에서 커서를 이동하지 않고 바로바로 변환도 가능합니다.

주의 : 한자변환의 기본법칙은 현재 커서위치로부터 앞으로 세글자를 변환하고 존재하지 않으면 다시 두글자를

변환하고 역시 존재하지 않는 단어이면 한글자를 변환합니다. 한글자 역시 같은 음의 한자가 존재하지

않으면 아무 변화가 생기지 않습니다.

예) □韓國□을 입력하는 방법

- 한글로 □한국□을 입력한 후<=키를 눌러 커서를 □국□자 위로 이동시킨후 코드키와 한자키를 같이

누르면

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              ■         ■         ■   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   ■       □ 한    국              □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

아래그림과 같이 한자로 전환(□韓國□)되며 두글자 모두 역상이 됩니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              ■         ■         ■   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   ■       □ 韓    國              □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- 이때 문장앞( <=)키 또는 (□=>)키를 눌러 보십시오,

그래도 아무 면환가 없지요?(이것은 동음이어가 존재하지 않기 때문입니다)

- 이상태에서 확인키를 누르면 입력중인 내용이 한자로 지환됩니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              ■         ■         ■   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   ■       □  韓      國      ■   □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

출력 예) 韓國

주의:만약 한 개이상의 동음이어(한글 발음은 같으나 한자로는 다른것)가 존재한다면 문장앞(문장끝)키를

누르면 다른 내용으로 바뀔것입니다.

일어 변환키

여러분은 한글로 쓰여진 글자를 글자단위로 히나가라 또는 가다가나로 변환할수 있습니다. 가다가나 또는

히나가라로 변환된 글자를 다시 일어변환하면 한글로 변환되는 역변환 기능도 있습니다.

일어를 입력하는 법:

(1) 원하는 내용을 한글로 입력합니다.

(2) 입력이 끝나면 변환을 원하는 글자위에 커서를 이동한후 코드키를 누른 상태에서 일어키를 누릅니다.

(3) 현재 소문자 입력모드면 한글음에 일치하는 히나가라 표시되고 대문자 입력모드이면 가다가나로 표시되며

확인 키로 선택할 수 있습니다. 이 경우 동음이어가 존재하면 문장앞(<=, =>)키에 위해서 정확한 글자를

선택할수 있고 소거키에 위해서 변환을 취소할수도 있습니다.

(4) 한글로 입력하는 과정에서 커서를 이동하지 않고 바로바로 변환도 가능합니다.

주의:한글음에 해당하는 일어가 존재하지 않으면 아무 변화가 생기지 않습니다.

예) 가다가나로 일본어의 이름을 입력 시켜 볼까요?

□□□□□"를 입력시켜 봅니다.

- 이때 소문자 지시자가 켜져있으면 코드키를 누른상태에서 대문자키를 눌러 지시자가 꺼지도록 한다.

- 입력시키는 방법은 아래와 같이 두가지가 있습니다.

먼저 한글로 한글자씩 입력과 동시에 바로 일어로 변환시키는 방법과 한글로 입력을 모두 완료

시킨후 한자씩 변환하는 방법이 있습니다만의 앞의 방법을 예로 들어 설명하고자 합니다.

우선□무□을 입력한후 코드키를 누른 상태에서 일어키를 누릅니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □       □        □      □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □           □          □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ()       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- 문장앞(<=)키 또는 문장 끝(=>)키를 눌러도 아무변화가 없지요.

(동음이어가 존재하지 않기 때문입니다.)

- 확인키를 누르면 입력중인 □무□가 □□□로 치환되면서 커서가 옆으로 한칸 이동합니다.

-반복해서 □라□변환, □미□를 같은 방법으로 변환됩니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □  □      □      ■   □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ()       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

출력 예) □ □ □ □

◐ 동음이어가 존재하는 예)

-한글로 □츠□ 또는□쯔□를 입력한후 코드+한자키를 누르면

④        ⑤         ⑥

옆그림과 같이 소문자 '□' 와                               수직/역상    장식      특수체

대문자 □□□가 동일화면에                       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

나타납니다.                                    □              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □           □     □   □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ()       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

이상태에서 문장 끝(=>)키로 커서를                                   ④        ⑤         ⑥

대문자 □□□로 이동 시킨후 확인키를                               수직/역상    장식      특수체

누르면 작업이 완료 됩니다.                           □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □  □      □      ■   □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ()       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

일어 변환 테이블

그림 P25쪽

특수문자 (심볼키)

29개 키로 다양한 특수문자와 기능들을 모두 구현할 수 없겠지요?

그래서 부라더 라벨터치 BL-3000에서는 10개의 숫자 키 위에 써있는 부호뿐만 아니라 심볼키를 사용하여

1128자의 특수문자를 더 사용할실 수 있도록 하였습니다.

이 1128자의 특수문자는 여러분이 상요하기 쉽도롣 36개의 그룹으로 배열하여 하나의 도표로 작성 첨부

하였습니다.

각각의 배열은 X축과 Y축에 01부터 32까지의 숫자에 대응하도록 배열 하였습니다.

키 위에 쓰여 있지 않은 특수문자를 입력하는 법:

(1) 코드키 + 심볼키를 누르면 특수문자 선택모드에 들어가게 됩니다.

(2) 화면에 □col=xx,

lin=yy"가 표시됩니다.

(3) 당신이 상요하고자 하는 특수문자를 도표에서 먼저 찾아 행번호(X축)를 xx 위치에 입력하고 열번호(Y축)를

yy 위치에 입력합니다.

화면상의 특수문자가 여러분이 선택한 그것과 일치한다면(아니라면 커서를 이동 시켜 )확인키를 눌러주시면

바로 선택됩니다. 이때 소거키로 취소할 수 있습니다.

(4) 선택한 문자가 중앙에 표시되면 좌우로 커서를 움직여 여러분이 원하는 문자를 선택하십시오

이때 코드+문장앞(□<-□)키를 누르면 진행을 선택할수 있고 코드+문장(□->□)키를 누르면 다음행을

선택할 수 있습니다.

† 이 방법은 사용자설명서를 잃어버렸거나 특수문자의 대략적인 위치를 알고 있을 때 사용하는 방식으로

도표상의 행(라인)을 직접 옮겨 다니는 방법으로 아주 유용하게 쓰일수 있을 것입니다.

(5) 원하는 글자가 역상으로 바뀌면 선택키를 누르십시오, 이때 역시 소거키에 의하여 취소 할 수있습니다.

예) □↓□특수문자를 입력하는 방법

-코드키를 누른상태에서 심볼키를 누른후 col=09. lin=03이 되도록 입력한다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □   ↑     ↓      ↔   □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ()       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-확인키를 누르면 아래의 그림처럼 선택되며 커서는 이동한다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □  ↓    ■             □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ()       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

주의: 여러분이 또다른 그림 문자를 입력하고 싶다면 다시한번 코드키를 누르고 심볼키를 눌러 특수문자

선택모드에 들어가야 합니다. 선택한 행번화 열번호는 다음 선택시까지 기억되어 있습니다.

크기 선택

본제품에는 여러분의 라벨에 네가지의 종류의 문자크기를 상요할 수 있습니다.

그림P28쪽

문자크기를 선택하는 법:

(1) 코드키를 누른 상태에서 크기키를 누르면 이후로 입력되는 문자의 크기를 변화 시킬수 있습니다.

현재의 문자크기가 의의 선택표시에 있는 내용으로 표시됩니다.

(2) 좌우 화살표키에 의해서 원하는 크기를 선택한후 확인키를 누르면 크기심볼이 표시됩니다.

이때 확인키 대신에 소거키를 누르면 취소 됩니다.

주의: 크기심볼은 이후의 형태 심볼과 조합으로 표시되며 영문과 크기가 같습니다.

커서가 크기 심볼위에서나 바로다음에서 크기를 선택하면 새로운 크기심볼이 표시되지 않고

기존의 심볼이 갱신됩니다. 커서가 크기심볼 바로위에서 크기를 선택하면 심볼의 크기가 선택의 기본으로

작용합니다.

예) □한국□을 확대크기로 하는 방법

-코드키를 누른 상태에서 크기키를 누른후 (확대)크기를 좌우 화살표키로 선택한후 확인키를 누른다.

- 한글모드에서 □한국□을 입력한다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □      한       국      □    □

③ 소문자     □            □◑                     □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

† 크기선택 기능은 한글,일어,영어 특수문자에 동일하게 적용되나 특수문자중 Big,Big3만큼은

확대기능을 사용할 수 없습니다.

형태 기능

본 제품은 여러분의 라벨에 다섯가지의 종류의 문자 형태를 사용할 수있습니다.

형 태	선택표시	형태심볼	출 력 예
보 통	(보통)		대한민국
외 곽	(외곽)		대한민국
기울기	(경사)		대한민국
그림자	(음영)		대한민국
이중상	이중 上		대한민국
이중하	이중 下		대한민국

문자형태를 선택하는 법:

(1) 코드키를 누른 상태로 형태키를 누르면 이후로 입력되는 문자의 형태를 변화시킬수 있습니다. 현재의

문자형태가 위의 선택표시에 있는 내용으로 표시됩니다.

(2) 좌우 화살표키에 의해서 원하는 형태를 선택한 후 확인키를 누르면 형태심볼이 표시됩니다. 이때 확인

키 대신에 소거키를 누르면 취소됩니다.

주의: 형태심볼은 이전의 크기심볼과 조합으로 표시되며 영문과 크기가 같습니다. 커서가 형태심볼위에서나

바로다음에서 형태를 선택하면 새로운 형태심볼이 표시되지 않고 기존의 심볼이 갱신됩니다.

커서가 형태심볼 바로위에서 형태를 선택하면 심볼의 형태가 선택의 기본으로 작용합니다.

예) □한국□을 기울여 쓰기로 하는방법

-한글모드에서 □한국□을 입력한다.

-코드키를 누른 상태에서 형태키를 누른후 (경사)형태를 좌우 화살표키로 선택한후 확인키를 누른다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □ I                     □    □

□   □       □      한       국      □    □

③ 소문자     □            □■                     □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

이중라인 선택

본 제품에는 여러분의 라벨에 축소된 글자를 사용하여 두줄로 인쇄할 수 있는 가능이 있는데 이것은 형태에서

설명하지 않고 별도의 항목을 만들어 설명하고자 합니다.

이중라인을 선택하는 법:

(1) 코드키를 누른 상태에서 형태키를 누른후에 좌우화살표키를 사용하여 □이중 上□을 선택한후 확인키를 누른다.

(2) 상위라인에 인쇄될 내용을 입력한다.

(3) 코드키를 누른상태로 형태키를 누른후에 좌우화살표키를 사용하여 □이중 下□을 선택한후 확인키를 누른다.

(4) 하위라인에 인쇄될 내용을 입력한다.

주의: 문자의 형태가 이중 上,이중 下로 선택한후 문자의 크기를 변경하면 □이중칸□이라는 경고메세지가

출력됩니다.(이중모드에서는 자동으로 축소된 글자를 사용하기 때문입니다)

예)□한국□과 "KOREA"를 두줄로 인쇄하는 방법

-형태선택에서 □이중 上□을 선택한후 한글모드에서 □한국□을 입력한다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □↑    한       국      □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-형태선택에서 □이중 下□를 선택한후 영문모드에서 □KOREA"를 입력한다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □    K   O  R   E  A  □    □

③ 소문자     □            □↓                     □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* 인쇄를 하면 다음의 출력물을 얻을수 있습니다.

한국

KOREA

메시지 수정하는 방법

문자 지우는 방법

소거키를 사용해서 여러분의 메시지에서 문자를 지울수 있습니다.

문자를 지우는 방법:

(1) □<-□(좌측화살표)키와 □->□(우측화살표)키를 사용해서 여러분이 지우고 싶은 문자 오른쪽에 커서를 위치

시킵니다.

(2) 소거키를 누르십시오.

예) 한글모드에서 □한국인□을 입력한후 □인□자에 커서를 위치시키십시오.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □  한      국      인   □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-소거키를 누르십시오.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □  한       인          □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*□국□자가 소거되는 것을 확인할수 있습니다.

주의:현재 커서위치의 내용을 지울 경우 수정모드에서 공란키를 사용하십시오.

모든 입력된 메시지를 자울 경우는 코드키를 누른상태에서 소거키를 누르십시오,

수정모드

이 기계는 일반적으로 수정모드에서 작동하도록 되어 있습니다. 수정모드에서는 여러분은 수정하고자 하는 문자

위에 새로운 문자를 입력하면 손쉽게 문자를 수정할 수 있습니다.

문자 수정하는 방법:

(1) 여러분이 수정하고자 하는문자 위에 커서를 위치합니다.

(2) 여러분이 원하는 새로운 문자를 입력합니다. 그러면 새로운 문자가 종전의 문자를 대치합니다.

예) 한글모드에서 □갈수없는□을 입력한 후 □없□자에 커서를 위치시키십시오

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □   갈      수     없   □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-□있□을 누르십시오,

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   □       □   갈       수    있   □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* □갈수없는□이 □갈수있는□으로 수정된 것을 확인 할수 있습니다.

주의:영문에의해서 한글이 수정될 경우 자동적으로 영문뒤에 공란 한칸이 입력됩니다. 이것은 2바이트 체계인

한글이 첫 번째 코드만 영문으로 변환되어 두 번째코드가 불안정해지는 것을 막기 위함입니다.

삽입모드에서 문자크기나 형태심볼이 입력되는 경우에는 자동적으로 삽입됩니다.

삽입 모드

때때로 여러분에게는 메시지 사이에 한 문자를 삽입해야 할 경우가 있을 것입니다. 그러기 위해서는 여러분은

수정모드에서 삽입모드로 변혼시켜야 합니다.

문자를 삽입하는 방법:

(1) 코드키를 누른 상태에서 삽입키를 누르면 화면예□(삽입)□이 표시되며 삽입 지시자가 켜집니다. 이때

코드키를 떼지않은 상태에서 다시한번 삽입키를 누르면□(치환)□으로 표시되고 삽입지시자가 꺼집니다.

(2) 삽입지시자가 켜진상태에서 여러분이 문자를 삽입하고 싶으면 위치에 커서를 이동시킵니다.

(3) 여러분이 삽입하고 싶은 문자를 입력하십시오.

입력되는 문자 뒤의 모든 문자는 한 칸씩 오른쪽으로 이동합니다.

예) 한글모드에서 □대민국□을 입력한후 □민□자에 커서를 위치시키십시오.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   ■       □  대       민      국  □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

-코드키를 누른 상태에서 삽입키를 누른후□한□을 입력한다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □

□   ■       □  대       한      국  □    □

③ 소문자     □            □                       □    □

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

*한글완성을 종료시키기 위해 □->□(우측화살표)키를 누르면□대한민국□으로 □한□자삽입된 것을

확인할수 있습니다.

④        ⑤         ⑥

수직/역상    장식      특수체    삽입모드에서 빠쪄나오는 방법:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□              □         □         □   □

①   한글     □                                         □ 코드키를 누른 상태에서 삽입키를

□   ■       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

②   삽입     □            □                       □    □ 누르면 다시 수정모드로 변환됩니다

□   □       □  한       민      국  □    □

③ 소문자     □            □                       □    □ 이때 삽입지시자는 꺼집니다.

□   ●       □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

라벨을 인쇄하는 방법

여러분은 문자의 종류,밑줄/박스형태, 그리고 테이프 출력모드 등을 지정해서 인쇄할수 있습니다. 라벨을 인쇄하기

전에 문자의 종류, 밑줄/빅스형태 그리고 테이프 출력모드를 정해 주어야 합니다.

주의: 한메세지 안에서 문자의 크기,형태등은 복수로 존재할수 있으나 문자의 종류,밑줄/박스형태, 출력모드는

한가지만 설정할 수 있습니다.

다음은 BL-3000에서 전체 메시지에 적용되는 인쇄 양식들입니다.

그림 P37쪽

밑줄/테두리선 사용하는 방법

여러분이 작성한 문장을 강조하고 싶으실 때는 밑줄을 친다든지 장식된 박스를 그린다든지 할수 있습니다.

문장 주위에 밑줄 또는 테두리선를 그리는 법:

(1) 코드키를 누른 상태로 'B'키를 누르십시오.

(2) 현재 박스형태가 나타납니다.

예) (밑줄)

(3) 좌우 화살표키를 누르면 밑줄과 박스형태 상태가 계속 표시되며 바뀌게 됩니다.

이때 소거키를 누르면 취소됩니다.

(4) 원하는 모양을 선택한후 확인키를 누르면 선택됩니다.

아래와 같이 상태가 바뀌게 됩니다.

그림 P38쪽

주의: 밑줄과 박스형태는 동시에 쓰일수 없습니다.

수직 인쇄의 경우 밑줄을 사용할 수 없습니다.

밑줄 혹은 박스가 선택되면 장식 지시자가 켜집니다.

폰트 (글자 종류) 선택

본 제품은 영문자를 세가지 폰트(글자종류)중에서 선택할 수있습니다.

폰트 선택하는 방법:

(1) 코드키를 누른 상태에서 □F'키를 누르십시오 그러면 화면에 현재 선택된 폰트가 나타납니다. 이 때 소거키를

누른면 취소됩니다.

(2) 좌우화살표 키에 의해서 □명조체□ <-> □Big1체□ <-> □Big3체□중 한가지를 선택할 수 있습니다.

필요하면 소거키를 눌러서 취소하십시오,

(3) 원하는 폰트가 나오면 확인키를 누르십시오,

각 폰트의 인쇄형태는 다음과 같습니다.

그림 P39쪽

주의: 이중라인 모드에서는 Big폰트가 명조체로 출력됩니다.

Big폰트는 소문자 없으면 대문자로 변환되어 출력됩니다.

테이프 출력모드 (수직인쇄)

여러분은 때때로  수직으로 인쇄되기를 원하는 경우가 생길 것입니다. 파일의 세로면에 부착을 원하는 경우에는

수직인쇄기능을 사용하면 됩니다.

수직인쇄방법:

(1) 코드키를 누른 상태에서 종서 키를 누르십시오.

(2) 수직/역상 지시자가 표시되고 화면에는 □(수짓)□ 이 표시됩니다.

(3) 코드키를 떼지않고 다시 종서키를 누르면□(수평)□이 표시되고 수직인쇄가 해제됩니다.

(4) (2) 상태에서 인쇄를 하면 아래의 출력물을 얻을수 있습니다.

그림 P40쪽

주의: 수직인쇄의 경우에는 이중라인이 해제되고 문자의 크기도 보통과 확대만 지원됩니다. 수직/역상 지시자는

수직인쇄나 역상인쇄 어느하나만 선택돼도 켜집니다.

테이프 출력모드(역상인쇄)

여러분이 역상 인쇄 기능을 사용하게 되면, 메시지 안의 문자를 뒤집어서 인쇄하도록 할 수있습니다.

이 기능은 특히 투명한 접착테이프에 인쇄하는 경우에 사용되면 유용한 기능입니다. 만약 여러분이 라벨을 유리나

다른 투명한 물체에 부착하고자 할 때, 그 반대편에서도 보통방향으로 보이게 됩니다. 이러한 라벨의 형식은

특별히 가게의 창문등 특별히 역상 인쇄물이 필요한 경우에 사용 될수 있습니다. 그렇기 때문에 특별히 역상

인쇄를 할 경우에는 투명한 테이프가 필요합니다.

역상 인쇄된 라벨은 유리의 안쪽에 부착하여 밖에서 문장을 읽을수 있도록 하는 경우에 사용됩니다.

역상 인쇄기능 사용법:

(1) 코드키를 누른 상태에서 거울상 키를 누릅니다.

(2) 화면에 수직/역상 지시자가 표시되고 화면에는□(거울)□이 표시됩니다.

(3) 코드키를 떼지않고 다시 거울상 키를 누르면□(보통)□이 표시되고 역상인쇄가 해제됩니다.

그림 P41쪽

인쇄 및 절단 방법

문자의 종류, 밑줄/박스형태 그리고 테이프 출력모드 선택한 후면 여러분은 라벨을 인쇄할 준비가 되어 있는 것

입니다.

라벨을 인쇄하는 방법:

인쇄키를 누르십시시오.

기계에서 인쇄된 라벨이 테이프 출력장치를 통해 나올 것입니다.

테이프 자르는 방법:

테이프 절단 레버를 기계 바깥쪽으로 당기십시오,

주의: 절대로 테이프를 당기지 마십시오, 테이프 카세트를 손상시킬수 있습니다.

역시 테이프 절단 레버를 너무 많이 당기면 손상될수 있습니다.

인쇄 도중이나 출력 도중에 테이프를 자르려고 하지 마십시오,

인쇄 농도에 대하여

BL-3000은 주변온도에 따라 다섯단계로 자동으로 인쇄 농도가 조정됩니다. 또한 문자의 크기, 종류에 따라서도

인쇄농도가 조절됩니다. 그러므로 여러분은 인쇄농도에 대해서 걱정할 필요가 없습니다.

반복 인쇄하는 방법

여러분은 반복 기능을 이요하여 같은 라벨을 99회까지 반복하여 인쇄하실수 있습니다.

반복 인쇄 기능을 사용하는 법:

(1) 코드키를 누른 상태에서 반복키를 누르십시오.

(2) 다음과 같은 메시지가 화면에 나타날 것입니다.

□Repeat cnt =01"

(3) 여러분이 원하시는 라벨의 수를 선택하십시오, 예를 들어 여러분이 열 장의 라벨이 인쇄되기를 원하신다면

□10□을 입력하십시오. 소거키에 의해서 반복인쇄를 취소할수도 있습니다. 표기가 숫자가 원하는 매수와

일치할 경우는 숫자를 입력치 마시고 확인키를 누릅니다.

(4) 인쇄키를 누르십시오.

주의: 인쇄될수 있는 같은  라벨의 양은 99매가 최대입니다.

반복 인쇄에는 메시지 사이의 공백이 자동적으로 반으로 축소됩니다.(이 기능은 테이프의 양을 절약하기

위함입니다)

반복인쇄중 전지가 약하면 □전지□이 표시되며 반복인쇄를 중지 합니다.(이 경우 현재까지 출력된 횟수

만큼 반복인쇄는 감소합니다)

정상적으로 반복 인쇄가 종료되면 반복인쇄 횟수는 1회가 됩니다.

반복 인쇄를 시작하기 전에 테이프 용기 안에 충분한 테이푸가 있는지 점검하십시오.

인쇄도중에는 절대로 페이프를 자르지 마십시오.

모든 인쇄가 끝나기 전에 테이프가 끝나면(은색 테이프가 나오게 됩니다), 즉시 전원키를 누르십시오.

□한국□을 1회 인쇄할 경우       한국

□한국□을 3회 인쇄할 경우       한국   한국   한국

자동 번호 매김

번호, 매김 기능은 메시지의 일부분이 자동적으로 증가하는 숫자일 경우에 사용됩니다. 예를 들면 여러분이

날짜와 관련된 문장을 인쇄 할 때(□5월5일□,□5월6일□,5월7일□)번호매김 기능을 사용하면 한번의 인쇄과정으로

세가지 문장을 인쇄할수 있습니다.

자동 번호매김 기능 사용법:

(1) 커서를 증가시킬 숫자의 밑에 위치 시키십시오. (위의 내용중 □일□자 바로앞의 □5□위치)

(2) 코드키를 누르고 □A'키를 누르십시오. 그러면 □(정의)□라고 표시되며 자동번호 매김이 설정이 준비 됩니다.

(이 때 코드키를 떼지않고 □A'를 다시한번 누르면□(삭제)□라 고 표시되며 설정이 취소됩니다)

(3) □코드+반복□키를 눌러서 반복을 원하는 횟수만큼 반복인쇄를 설정합니다.

(4) 인쇄키를 누르면 문장이 인쇄될 것입니다. 자동적으로 숫자가 증가되며서 반복횟수 만큼 인쇄가 계속

되게 됩니다.

위의 내용을 출력한 테이프

5월5일       5월6일     5월7일

주의: 자동번호매김이 가능한곳은 반드시 1부터9안의 숫자여야 합니다. (숫자가 아닌곳에서 설정을 하면

□非숫자□라는 경고 메시지가 출력됩니다) 숫자는 한번에 1씩 증가하게 됩니다.

위와같이 반복인쇄를 설정하지 않고 수동으로 인쇄키를 원하는 횟수만큼 눌러서(위의 경우3회)

자동번호 매김도 가능합니다. 위의(1),(2)내요을 실행한후 (인쇄 거울상)코드를 누르는 만큼의

숫자가 증가 됩니다.

12       13      13

단, BL-3000은 증가된 숫자가 □9□를 초과하면 자동번호매김 위치의 바로앞을 검사 한후 숫자가 존재하면

자리올림을 행합니다. (이것은 09->10.099->100.0999->1000등읠 번호매김 기능입니다.)

메시지 저장 기능

메시지 저장

여러분은 메시지 기억 기능을 사용하여 여러분이 자주 사용하는 메시지를 기억 시킬수 있습니다.

저장된 메시지는 메시지 소거(코드+소거)를 하여도 지워지지 않습니다.

메시지 저장 기능을 사용함으로써 여러분은 언제라도 손쇱게 여러분이 사용하고 싶으신 메시지를 사용할수

있습니다.

저장 용량

본 제품은 총 500문자(영문기준, 한글250자)를 저장할 수 있습니다. 그리고 이500문자는 5개의 저장 장소에

나누어져 기억되게 됩니다.

각각의 저장 장소에 대한 최대 기억 용량은 100자입니다.

주의 :건전지를 교체할 때는,3분안에 교체해 주십시오, 그렇지 않으면,AC 어댑터가 연결되어 있지않은 이상

저장 장소에 기억되어 있던 모든 메시지가 지워지게 됩니다.

메시지 저장하는 방법

현재의 메시지를 저장 장소에 기억 시키는 법:

(1) 코드키를 누른 상태로 저장 키를 누르십시오.

(2) 화면에 □저장=■□이라는 내용이 출력될 것입니다.

(3) 1번부터 5번까지의 저장장소 중 하나를 선택하십시오.(1-5라고 표기된 코드를 선택)

(4) 여러분이 선택한 기억 장소에 메시지는 저장되고 화면은 원래의 화면으로 되돌아 갑니다.

여러분이 이미 다른 메시지를 저장 시킨 장소에 다시 저장을 선택하게 되면 곧□사용중□이라는 경고메세지가

나타나고 화면에 (2)번의 메시지가 다시 표시되게 됩니다. 그러할 경우 다른 기억장소를 선택하여 주십시오.

만약 다섯곳읠 장소에 모두 메시지를 저장되어 있다면 새로운 메시지를 저장하기 위해서 기억되어 있는

다섯장소중 한 기억장소의 내용을 지워야만 합니다.(□기억된 메시지를 삭제하는 방법□을 참고하십시오)

주의: 메시지를 저장할 경우 부가적으로 현재 커서의 위치, 사용한 글자수, 표시위치,문자의 종류, 크기,

형태출력모드,박스형태,자동번호매김위치, 반복인쇄횟수 등도 같이 기억 됩니다.

기억된 메시지를 재생하는 방법

다섯 개의 저장장소 중 한 기억장소로부터 메시지를 호출하는법:

(1) 코드키를 누른 상태로 호출키를 누르십시오.

(2) 화면에 □호출=■□이라는 내용이 출력될것입니다.

(3) 1번부터 5번까지의 저장장소중 호출을 원하는 번호를 선택하십시오.

(4) 화면에 여러분이 선택하신 기억 장소의 번호와 그 내용이 나타나게 될것입니다.

이때 아무것도 저장되지 않은 번호를 선택하면 □공란임□이라는 경고메세지가 출력됩니다.

(5) 여러분이 잘못된 번호를 선택하였다면, 소거키로 취소하시고 다시(1)번부터 시작 하십시오.

(6) 여러분이 어□하는 메시지가 화면에 출력되면 확인키를 누르십시오.

(7) 이제 여러분이 선택하신 기억 장소 안에 있던 내용을 사용할실 수 있습니다.

주의:문자의 크기,모양,기카 선택 사항들은 여러분이 저장하던 당시의 사항과 같습니다. 기억장소안의

내용이 호출되면 기존에 화면에 있던 모든 내용은 지워지게 됩니다.(신중한 선택을 바랍니다.)

기억된 메시지를 삭제하는 방법

기억된 메시지를 지우는 방법:

(1) 코드키를 누른 상태로 제거 키를 누르십시오.

(2) 그러면 화면에 □제거=■□라는 내용이 출력될것입니다.

(3) 1번부터 5번까지의 저장 장소중 삭제를 원하는 번호를 선택하십시오.

(4) 화면에 여러분이 선택하신 기억장소의 번호와 그 내용이 나타나게 될것입니다.

이때 아무것도 저장되지 안흥ㄴ 번호를 선택하면 □공란임□이라는 경고메세지가 출력됩니다.

(5) 여러분이 잘못된 번호를 선택하셨다면,소거키로 취소하시고 다시(1)번부터 다시 시작하십시오.

(6) 여러분이 지우고 싶어하던 메시지가 화면에 출력되면 확인키를 누르십시오.

(7) 그러면 그 기억자옷 내에 있던 내용은 지워지고 그 전에 수행하던 작업의 내용이 화면에서 나타나게

됩니다.

라벨 인쇄하기

인쇄 및 자르기

출력 할 모양, 기능들을 설정하고 나면, 라벨을 인쇄할 준비가 됩니다.

라벨을 인쇄하려면:

인쇄키를 누릅니다.

인쇄된 라벨은 위에 있는 테이프절단기 레버를 화살표방향으로 잡아당기십시오.

테이프를 자르려면:

기계 옆부분 위에 있는 테이프 절단기 레버를 화살표 방향으로 잡아 당기십시오.

주의: 테이프 당기지 마십시오. 테이프 카세트가 손상됩니다.

만약 테이프 절단기 레버를 너무 잡아당기면, 찢어지게 됩니다

인쇄 또는 전송시에는 테이프를 잡아당기지 마십시오.

그림 P48쪽

라벨 뒷면 제거하기

동봉된 스틱으로 쉽게 테이프를 제거할수 있습니다.

(1) 테이프 인쇄될 표면이 당신쪽으로 향하도록 잡고서, 오른□으로 스틱을 잡으십시오.

(2) 테이프를 스틱의 길고 좁은 구멍으로 넣으십시오.

(3) 스틱의 안쪽 중간까지 드린후에, 스틱을 오른쪽으로 당기십시오.

(4) 테이프의 뒤쪽을 제거하십시오.

그림 P49